μέσα στο φάκελο βρίσκεται το .ino που κατεβαζουμε στο arduino. Τα .h και τα .cpp είναι από τις διάφορες libraries που χρειάζονται. O header με το “MotionApps” στο όνομα περιέχει και το “κλεμμένο” πρόγραμμα του DMP. ολα αυτά πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το ino για να γίνει σωστά το compile.

Το teapot.rar περιέχει το pde αρχείο που τρέχουμε με processing και είναι το βελάκι της προσομοίωσης της κίνησης της imu.

Για να συνεργαστεί το ino με το pde πρέπει στο ino να κάνουμε uncomment την γραμμή #define OUTPUT\_TEAPOT και όλες τις παραπάνω #define γραμμές, comment out.